[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
nan=Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "Jedlnia" w Gminie Pionki1310
pe=3
op=1
opn=2	1	1	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	4	2	2	1	5	0	1
own=2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=HEKO Sp z o.o. 
afn=ul. Jugosłowiańska 41; 60 - 301 Poznań
nb=Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "Jedlnia" w Gminie Pionki
ab=Huta mazowieckie, powiat: radomski, jednostka ewidencyjna: 142508_2 Pionki,
ni=Gmina Pionki 
ai=ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
br=Roboty budowlane
nk=Bogdan Łopatka	
dt=03,2020
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45211350-7	Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
cpv=45213240-7	Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
cpv=45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
cpv=45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
pcn=I kwartał 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	W ramach działki 310/1 wydzielono obszar opracowania A-B-C-D, o powierzchni 1167 m2, wygrodzony od północy i wschodu z terenu istniejącej oczyszczalni ścieków. Teren objęty opracowaniem w całości zagospodarowano na nowo.1310Z działek 20/1 i 158 zagospodarowano wjazd o powierzchni 47,3 m2 poza obszarem A-B-C-D.1310Projektowane obiekty wg oznaczeń na PZT - objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę:1310OB.109Budynek socjalno-biurowy091310OB.209Wiata przechowywania odpadów w kontenerach1310OB.309Plac manewrowy1310OB.3b09Szczelna płyta betonowa (w obrębie wiaty - obiektu nr OB.2)1310OB.409Waga samochodowa1310OB.509Zbiornik bezodpłyyowy na wody opadowe1310OB.609Separator z osadnikiem1310OB.709Ogrodzenie z bramą przesuwną1310OB.7a09Furtka1310OB.809Parking dla pracownika (1 mp)1310OB.909Przejście dla pracowników (oznakowanie poziome)1310OB.1009Zjazd z drogi powiatowej13103.1. Obiekty kubaturowe1310Ob.1 09- Budynek socjalno-biurowy, rzędna projektowanej posadzki parteru PPP=151,33 mnpm1310Ob.2 09- Wiata przechowywania odpadów w kontenerach, rzędna projektowanego poziomu "0" 1310PPP = 150,87 mnpm1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	PV
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1308]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 1430]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600110	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm, klasa III	0
id=2640020	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.38

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=baterie umywalkowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1228]
ty=S
na=Beczkowóz ciągniony 1500 dm3	0
id=39981	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.43

[RMS ZEST 1443]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 25x4mm	0
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.4

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=belki kratownicowe	0
id=belkikr	3
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.19

[RMS ZEST 1404]
ty=M
na=beton  8/10	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.91

[RMS ZEST 1258]
ty=M
na=beton C-30/37 W8	0
id=2370609	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.28

[RMS ZEST 1416]
ty=M
na=beton C 20/25'	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.16

[RMS ZEST 1209]
ty=M
na=beton C 25/30'	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.54

[RMS ZEST 1253]
ty=M
na=beton C 8/10	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.74

[RMS ZEST 1409]
ty=M
na=beton C25/30 W8	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.55

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (mieszanka betonowa)	0
id=2370604	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.76

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 804]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 803]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=blacha powlekana płaska	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.1

[RMS ZEST 1171]
ty=M
na=blacha powlekana płaska'	0
id=1120411	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.24

[RMS ZEST 674]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	0
id=1120411	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.36

[RMS ZEST 1217]
ty=M
na=Blacha trapezowa T40 gr. 0,63mm	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.02

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm	0
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=223.24

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm	0
id=2200400	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=348.91

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm	0
id=2200110	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=378.84

[RMS ZEST 1420]
ty=M
na=Brama wjazdowa jednoskrzydłowa przesuwna1310- wymiar skrzydła H=2000mm, S=5000mm (szerokość przejazdu) 1310- brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem 1310- napęd ręczny 1310- brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego 1310- konstrukcja skrzydła bramy - zamknięta 1310- rama prowadząca słupa 1310- słup zamykający wyposażony w chwytak	0
id=1322299	2
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 823]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=819.82

[RMS ZEST 1452]
ty=M
na=cement "35"	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 1239]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 1229]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) (1)	0
id=39417	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.43

[RMS ZEST 1214]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=9.76

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1437]
ty=M
na=CYPRYSIK LAWSONA	0
id=2_21003	3
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613603

[RMS ZEST 1433]
ty=M
na=darń	0
id=3990000	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=464.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1172]
ty=M
na=Daszek nad wejściem do budynku  1,0x2.00m	0
id=6111407	1
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0
id=2600611	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 1406]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 1262]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 25-38 mm klasa III	0
id=2600614	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.54

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 25 mm klasa III'	0
id=2600611	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 45 mm klasa III'	0
id=2600622	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple	0
id=2640900	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.32

[RMS ZEST 1405]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm	0
id=1122223	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.63

[RMS ZEST 1222]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	0
id=1120709	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26

[RMS ZEST 1618]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne  z  EI 60	0
id=1564999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 1184]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne PCV	0
id=1564999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 1185]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne PCV z kratką	0
id=1564999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6

[RMS ZEST 1187]
ty=M
na=drzwi zewnętrzne PVC przeszkolone	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 1188]
ty=M
na=drzwi zewnętrzne z PVC przeszkolone	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.66

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=353.6

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody 5 l	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1585]
ty=M
na=element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1589]
ty=M
na=element montażowy do umywalki	0
id=6323000	1
jm=kpl	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1411]
ty=M
na=elementy stalowe	0
id=1365099	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=emulsja asfaltowa drogowa na zimno	0
id=1041199	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=780

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna	0
id=2302099	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.46

[RMS ZEST 837]
ty=M
na=farba lateksowa	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.53

[RMS ZEST 1194]
ty=M
na=farba silikonowa	0
id=1525110	2
jm=dm3	066
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.41

[RMS ZEST 1400]
ty=M
na=folia aluminiowa	0
id=6830199	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 1506]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	0
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.14

[RMS ZEST 1255]
ty=M
na=folia poślizgowa z PCW gr. 0,6 mm	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=155.65

[RMS ZEST 1514]
ty=M
na=fundament prefabrykowany słupa	0
id=2220699	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1421]
ty=M
na=Furtka ogrodzeniowa przemysłowa - szerokości 100 cm, h=200cm	0
id=1322299	2
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1174]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.39

[RMS ZEST 1207]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.49

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.27

[RMS ZEST 1608]
ty=M
na=Głowica termostatyczna	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1539]
ty=M
na=Główna szyna wyrównania potencjałów, 10 zacisków 2,5-95 mm2, 1 zacisk na płaskownik 30x4 mm	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=Gniazdo sieciowe podwójne RJ45 podtynkowe, IP20	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1489]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe podjedyncze 16A, 230V, podtynkowe, IP44	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1488]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 230V, podtynkowe, IP20	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1537]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, podtynkowe, IP20	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1538]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, podtynkowe, IP55	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1621]
ty=M
na=Grejnik elektryczny 500 W	0
id=6014799	1
jm=szt.	020
ce=0	1585915908
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1268]
ty=M
na=Grunt stabilizowany cementem C 1.5/2	0
id=88897151	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.24

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=Grunt stabilizowany cementem C 3/4	0
id=88897151	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 1232]
ty=M
na=Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa	0
id=88897151	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.3

[RMS ZEST 1195]
ty=M
na=grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund	0
id=2385099	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.85

[RMS ZEST 1612]
ty=M
na=Grzejnik płytowy 33KV-600/700 z wbudowanym  zaworem termostatycznym	0
id=6012299	1
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1610]
ty=M
na=Grzejniki płytowy  CV22-600/800 z wbudowanym  zaworem termostatycznym	0
id=6012199	1
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1407]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.48

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.56

[RMS ZEST 729]
ty=M
na=haki do muru	0
id=1342199	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 1431]
ty=M
na=Humus	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.68

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1503]
ty=M
na=Kabel doziemny UTP 5e, żelowany	0
id=7999999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=280.8

[RMS ZEST 1510]
ty=M
na=Kabel YAKYżo 3x16 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.92

[RMS ZEST 1502]
ty=M
na=Kabel YKY 4x10 mm2 0,6/1kV	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 1512]
ty=M
na=Kabel YKYżo 3x2,5 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 1522]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna 3MP, typu bullet	0
id=0000000000	3
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=Klamry ciesielskie	0
id=4000649	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=42.72

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=klej do sklejania miękkich otulin z PE	0
id=6761204	1
jm=dm3	066
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.62

[RMS ZEST 1178]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.68

[RMS ZEST 1435]
ty=M
na=KLON POLNY NANUM	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 1481]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42

[RMS ZEST 1346]
ty=M
na=konstrukcja podwieszeń l=4,0m	0
id=6629999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6629801

[RMS ZEST 1212]
ty=M
na=Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.34

[RMS ZEST 1594]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1516]
ty=M
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7270099

[RMS ZEST 1458]
ty=M
na=końcówki kablowe  K16	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 644]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3''	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=30.7

[RMS ZEST 1224]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=14.83

[RMS ZEST 1440]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3''	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=12.2

[RMS ZEST 1269]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.21

[RMS ZEST 1208]
ty=M
na=Kotwa K1	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 1180]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.	0
id=1341099	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 695]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.69

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 1256]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.III	0
id=2600910	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 1233]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III	0
id=2600910	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.35

[RMS ZEST 1265]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	0
id=2223011	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.87

[RMS ZEST 1264]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=152.49

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=Kształtki	0
id=5389999	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 1381]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm - trójnik	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.02

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.98

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.35

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=5613903	3
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	0
id=5613901	3
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.2

[RMS ZEST 1457]
ty=M
na=Lepik asfaltowy półpłynny stosowany na zimno	0
id=2300299	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.3

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na zimno	0
id=2300299	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.43

[RMS ZEST 1470]
ty=M
na=Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP20, podtynkowy	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1532]
ty=M
na=Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP55, natynkow	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP55, podtynkowy	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.48

[RMS ZEST 848]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1523]
ty=M
na=Masa do ochrony spawów	0
id=1342316	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1197]
ty=M
na=masa tynkarska mozaikowa	0
id=2380399	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.7

[RMS ZEST 1257]
ty=M
na=masa zalewowa bitumiczna	0
id=1044299	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=198.1

[RMS ZEST 1327]
ty=S
na=maszyna do wierceń poziomych WP 15/25	0
id=15299	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=9.78

[RMS ZEST 1237]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny)	0
id=10147	3
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.44

[RMS ZEST 1410]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22P	0
id=2_31011	3
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390099

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa  AC16W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.69

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa AC11S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.04

[RMS ZEST 829]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 699]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.47

[RMS ZEST 1586]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1414]
ty=M
na=Montaż - waga samochodowa zagłębiona	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 189]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 194]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 197]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 198]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 201]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 202]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane	0
id=1906199	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.46

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360000	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.52

[RMS ZEST 673]
ty=M
na=nasady wentylacyjne(komplety) z linkami odciągowymi	0
id=1351899	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1534]
ty=M
na=Naświetlacz LED ok. 73 W rozsył obszarowy, do montażu na wiacie	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1206]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=5.34

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=obejma do nawiercania dla rury Dz 90	0
id=5891799	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1412]
ty=M
na=obramowanie z kątownika 40x40x4 mm	0
id=1322800	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.78

[RMS ZEST 1266]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.56

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=obudowy złącza kontrolnego	0
id=8310999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1395]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe zintegrowane z obudową betonową i rusztem żeliwnym , w dostawie ze studzienką odpływową, kl.D400	0
id=2220700	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2220701

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1419]
ty=M
na=Ogrodzenie - systemowe, betonowe1310- wymiar wysokość H = 200 cm. 1310- szerokość przęsła S = 207 cm1310- słupki - z betonu klasy B25, wzmocnione prętami żebrowanymi 4 x 6mm. 1310- wymiary słupków - dł. x szer x gr. = 280/12 /12 cm1310- wypełnienie - płyty betonowe, gładkie - z betonu klasy B25, wzmocnione kratą zbrojeniową1310- wymiary płyt - dł. x wys. x gr. = 200 x 50 x 4 cm1310- płyty uszczelniane w prowadnicach za pomocą masy akrylowej1310- kolor - naturalny beton	0
id=1323810	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=128.39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1183]
ty=M
na=okna PCW	0
id=1564999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.68

[RMS ZEST 1501]
ty=M
na=ołona rurowa HDPE 50mm'	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.6

[RMS ZEST 1460]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1478]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z piktogramem, IP20, 1h, CNBOP	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1533]
ty=M
na=Oprawa LED ok. 26 W, nastropowa typu belka	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1521]
ty=M
na=Oprawa LED ok. 36 W rozsył obszarowy, do montażu na wysięgniku	0
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa nastropowa, LED o mocy 20 W, 4000K, IP44	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1527]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa nastropowa, LED o mocy 40 W, 4000K, IP20	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1598]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów 14 mm	0
id=6750157	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.75

[RMS ZEST 1599]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów 18 mm	0
id=6750157	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 1602]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów 25 mm	0
id=6750159	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.35

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 6 mm do rurociągów 16 mm	0
id=6750148	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.45

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 6 mm do rurociągów 20 mm	0
id=6750149	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.72

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 6 mm do rurociągów 25 mm	0
id=6750150	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=96.93

[RMS ZEST 1252]
ty=M
na=papa asfaltowa izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32

[RMS ZEST 1211]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.26

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'	0
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.26

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=papa termozgrzewalna nawierzchniowa	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.12

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=papa termozgrzewalna podkładowa	0
id=2305530	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.12

[RMS ZEST 692]
ty=M
na=parapety z PVC	0
id=1941099	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8

[RMS ZEST 1179]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.61

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.23

[RMS ZEST 1181]
ty=M
na=pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.69

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=721.99

[RMS ZEST 1241]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.81

[RMS ZEST 1260]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=11.32

[RMS ZEST 1477]
ty=M
na=Plafoniera techniczna LED 9W, IP54, I klasa izol. z czujnikiem zmierzchowym i modułem awaryjnym 2godz.	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=płytki ceramiczne lub terakotowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.78

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=płytki kamionkowe	0
id=9_00017	3
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.23

[RMS ZEST 659]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0
id=2200210	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=248.79

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=płyty pomostowe komunikacyjne długie	0
id=2791210	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0
id=2791220	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze	0
id=2791199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.99

[RMS ZEST 1614]
ty=M
na=płyty styropianowe gr. 12 cm'	0
id=1561099	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.67

[RMS ZEST 1189]
ty=M
na=płyty styropianowe gr. 15 cm'	0
id=1561099	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.37

[RMS ZEST 1616]
ty=M
na=płyty styropianowe gr. 20 cm	0
id=1561099	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.37

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=Podchloryn sodowy	0
id=1413201	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 1192]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska	0
id=1552328	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.06

[RMS ZEST 1218]
ty=S
na=podnośnik montażowy PMH	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=7.01

[RMS ZEST 1462]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.89

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=podrynniki żeliwne o śr. 150 mm	0
id=6331309	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1613]
ty=M
na=Pojemniki i kontenery	0
id=6111407	1
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 828]
ty=M
na=polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	0
id=AT27026	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.07

[RMS ZEST 1173]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	0
id=202x003	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.98

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=połaczenie PE/stal DN 32	0
id=5646099	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1603]
ty=M
na=Pompa ciepła powietrzna typu split  o znamionowej mocy grzewczej 3,0 kW wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i armaturą oraz zbiornikiem buforowym o pojemności Vc =40l i Vu =39,0 l	0
id=5932008	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 886]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie'	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=1.87

[RMS ZEST 1292]
ty=S
na=pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h	0
id=14411	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=31

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.04

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=pręty'	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=734.75

[RMS ZEST 1408]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 7 mm	0
id=1101500	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=320.64

[RMS ZEST 1491]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane 8 mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 1205]
ty=S
na=prościarka do prętów'	0
id=71250	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.02

[RMS ZEST 1303]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.74

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 2x1,5'	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 1468]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 1486]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 4x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 5x4	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1498]
ty=M
na=przewody LY6	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 1499]
ty=M
na=Przewód utp 4x2x0,5	0
id=8753001	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 1588]
ty=M
na=przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	0
id=6327599	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1215]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=9.66

[RMS ZEST 1508]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 665]
ty=M
na=pustaki stropowe	0
id=pustaki	3
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=153.97

[RMS ZEST 1469]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe 60 mm	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1487]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe do zestawów gniazd	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 305]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=3688.94

[RMS ZEST 306]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 307]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 308]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 309]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 310]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 311]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 312]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 313]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 315]
ty=R
na=Robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 316]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1525]
ty=M
na=Rozdzielnica RG, natynkowa, IP20, I klasa ochronności, AC 400 V, 50 Hz, wym. z wyposażeniem wg. schematu PB-IE-04	0
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1276]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=13.21

[RMS ZEST 1210]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.84

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania'	0
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.52

[RMS ZEST 1456]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.11

[RMS ZEST 1235]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	0
id=11612	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=2.45

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=rura Dn 65	0
id=6338399	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7

[RMS ZEST 1529]
ty=M
na=Rura PCV Fi 25	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 1596]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa 14 x 2,0	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.15

[RMS ZEST 1544]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa 16x2.0	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.09

[RMS ZEST 1597]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa 18 x 2,5	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1

[RMS ZEST 1546]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa 20 x 2.0	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.54

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa 25 x 2.5	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.54

[RMS ZEST 1403]
ty=M
na=rura z polietylenu twardego	0
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.67

[RMS ZEST 1401]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.96

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.58

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.72

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.77

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 1330]
ty=M
na=rury PE 100 SDR17 Dz 32	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.85

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką  o śr. 160x4,7mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.88

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką  o śr. 200x5.9 mm SN 8	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.33

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką  o śr. 250x7,3 mm SN 8	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.69

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=rury stalowe DN 65	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 1548]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 731]
ty=S
na=rusztowanie rurowe	0
id=48100	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=10.92

[RMS ZEST 1622]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1585915923
cw=0	PLN
il=0.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 1286]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)''	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=2.64

[RMS ZEST 1444]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.88

[RMS ZEST 1225]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)'''	0
id=39811	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=234.95

[RMS ZEST 1314]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1)'''	0
id=39500	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.57

[RMS ZEST 1342]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)''	0
id=39531	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=15.43

[RMS ZEST 1293]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)''	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=7.21

[RMS ZEST 1587]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1396]
ty=M
na=Separator betonowy ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem Q max -30l/s, Qn = 3 l/s, pojemność olejowa – 220 l, pojemność osadowa – 300 l	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1190]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.91

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego'	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.52

[RMS ZEST 721]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=dm3	066
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 1273]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3'	0
id=52274	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=1.56

[RMS ZEST 1513]
ty=M
na=Słup stalowy o wysokości 6 m	0
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1285]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm	0
id=3951300	3
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 380]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 381]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1216]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=13.69

[RMS ZEST 675]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.44

[RMS ZEST 1315]
ty=S
na=sprężarka spalinowa	0
id=83199	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.92

[RMS ZEST 390]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55kW	0
id=11333	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=35.03

[RMS ZEST 1226]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=18.51

[RMS ZEST 1394]
ty=M
na=Studnia betonowe Fi 600 z wpustem ulicznym typu cięzkiego	0
id=6333499	2
jm=kpl	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1345]
ty=M
na=Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 40/50, wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1.41 m	0
id=88894217	3
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1393]
ty=M
na=Studzienka betonowa O1200 z kręgów betonowych, ze zwężka betonową, dennicą, pierścieniem odciążajacym i włazem D400	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6333499

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=sucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=149.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1193]
ty=M
na=sucha mieszanka tynkarska mineralna	0
id=2350012	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=267.52

[RMS ZEST 1592]
ty=M
na=syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane	0
id=5740100	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1620]
ty=M
na=Szafa typu 19" 600x600, wyposażona wg. opisu: rejestrator obrazu z1310kamer z wbudowanym switchem min. 12xPoE, router sieciowy 4xRJ45, panele1310rozdzielcze, prowadnice, UPS, dysk	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1274]
ty=S
na=szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)'	0
id=52500	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=2.34

[RMS ZEST 1551]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=19.01

[RMS ZEST 1347]
ty=M
na=śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm	0
id=6800909	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64

[RMS ZEST 1465]
ty=M
na=Tabliczka bezpiecznikowa z 1 wkładką 2A	0
id=7052899	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm	0
id=6761127	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.52

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu	0
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.24

[RMS ZEST 1234]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany	0
id=10382	3
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=221.15

[RMS ZEST 1543]
ty=M
na=tuleje ogniowe sciany''	0
id=5687999	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 421]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 680]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 1619]
ty=M
na=Uchwyt do montażu kamery na elewacji budynku	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1482]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=uchwyty do rur'''''	0
id=6601999	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.38

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=Uchwyty do rur Fi 110 mm	0
id=6600699	3
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1372]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 150 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1353199	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1170]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1353099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.6

[RMS ZEST 1219]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1353099	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.6

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Uchwyty PVC wtryskowe do rur z tworzyw sztucznych 50 mm	0
id=6602006	3
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1459]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1590]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa'	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.36

[RMS ZEST 710]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=668.8

[RMS ZEST 1254]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=5.69

[RMS ZEST 1284]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t (1)'''	0
id=12113	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=41.36

[RMS ZEST 1249]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t''	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=13.21

[RMS ZEST 1231]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	0
id=12274	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=52.07

[RMS ZEST 1505]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18

[RMS ZEST 1240]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=4.21

[RMS ZEST 1259]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym do 225 kg	0
id=45111	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=11.74

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
id=9_00004	3
jm=100 szt.	129
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.73

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=362.52

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=Wodomierz Dn15 +Konsola wodomierzowa+Zawór zwrotny antyskażeniowy EA 291 NF Dn15+Filtr siatkowy Dn 25	0
id=6301103	1
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z syfonem DN 50	0
id=6328400	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1373]
ty=M
na=Wpust podwórzowy i parkingowy	0
id=6328410	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=wpusty ściekowe piwniczne żeliwne o śr. 100 mm	0
id=6328410	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=wsporniki do umywalek'	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1220]
ty=S
na=wyciąg'''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=15.94

[RMS ZEST 1617]
ty=M
na=wykładzina prądoprzewodząca	0
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199

[RMS ZEST 1177]
ty=M
na=wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	0
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199

[RMS ZEST 1519]
ty=M
na=Wysięgnik do montażu oprawy na elewacji	0
id=7341399	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7341399

[RMS ZEST 1515]
ty=M
na=Wysięgnik pojedynczy 1 m	0
id=7341399	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7341399

[RMS ZEST 1295]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100 m3/h	0
id=12522	3
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=8.44

[RMS ZEST 1297]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=9.97

[RMS ZEST 1200]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h'	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=1.98

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=zaprawa'	0
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.79

[RMS ZEST 1413]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12'	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 701]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.65

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=zaprawa klejowa  - sucha mieszanka	0
id=9_00018	3
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.64

[RMS ZEST 709]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1313]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy DN 32 do zgrzewania z obudową teleskopową do armatury do przyłączy domowych z przyłączami śrubowymi  oraz skrzynką uliczną sztywną	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1609]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm'	0
id=5732499	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=Zawór kątowy, ćwierćobrotowy do podejść pod umywallki, zlewozmywaki	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=Zawór kulowy DN 15 ze złączką do węża i zaworem typu HA	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 1595]
ty=M
na=Zawór napowietrzający  DN 75	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1398]
ty=M
na=Zbiornik na wody deszczowe Vc= 45m3, Vu=33 m3	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1294]
ty=S
na=zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA	0
id=81122	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=31

[RMS ZEST 1307]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 1422]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.11

[RMS ZEST 1436]
ty=M
na=ziemia żyzna lub kompostowa	0
id=3990401	1
jm=t	034
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.52

[RMS ZEST 1593]
ty=M
na=Zlewozmywak dwukomorowy wraz z syfonem	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1493]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 1494]
ty=M
na=złącza uniwersalne typu '' T ''	0
id=7590730	1
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1454]
ty=M
na=złącze słupowe IZK z wkładką 4A	0
id=7593500	2
jm=kpl.	090
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1480]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.2

[RMS ZEST 667]
ty=S
na=żuraw do 5t	0
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1198]
ty=S
na=żuraw okienny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 734]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t'	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 1318]
ty=S
na=żuraw samojezdny kołowy do 5 t	0
id=31212	1
jm=m-g	148
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
il=55.92

[RMS ZEST 1453]
ty=M
na=żwir do betonów	0
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0	1585913766
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 800]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 1582]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY - OB 1
wa=0
kn=0	0	0
id=4091
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=4093
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4094
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	40*1.60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 377]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4095
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=57.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=57.6	1	(40*1.60)*0.9						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=6.81

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[POZYCJA]
id=4096
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	(40*1.60)*0.1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=14.73

[POZYCJA]
id=4097
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=50.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64	wykopy					0		0
wo=-9.12	1	-9,12	objętość fundamentów					0		0
wo=-4.56	1	-4,56	objętość posadzki					0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=4098
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=50.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=50.32	1	50,32						0		0

[RMS 305]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[RMS 1200]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[POZYCJA]
id=4099
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-06	2-01	0212-06		1
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=13.68	1	13,68						0		0

[RMS 305]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 644]
nz=0.0814	0	0.0814
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 390]
nz=0.0312	0	0.0312
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1225]
nz=0.2088	0	0.2088
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=4100
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=FUNDAMENTY
wa=0
kn=0	0	0
id=4101
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4102
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-04	2-02	0201-04		1
na=Podbeton C 8/10 grubości 10 cm ławy
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.19	1	19,84*0.6*0.1						0		0

[RMS 305]
nz=1.1384	0	1.1384
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 1253]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 1405]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 610]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 611]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 646]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1551]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 886]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4103
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -  ławy
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=131.16
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=131.16	1	131,16						0		0

[RMS 305]
nz=0.03572	0	0.03572
np=1
wa=0
wb=0
il=4.69

[RMS 648]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=131.42

[RMS 1205]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1206]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 1207]
nz=0.00403	0	0.00403
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 1551]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=4104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m z betonu C25/30
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.17	1	0.4*0.4*19.84						0		0

[RMS 305]
nz=2.6878	0	2.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=8.52

[RMS 1209]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[RMS 1405]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 610]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 611]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 646]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 1551]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 886]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=4105
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0605-04	2-02	0605-04		1
na=Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.94	1	7,94						0		0

[RMS 305]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 649]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.97

[RMS 622]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=15.88

[RMS 650]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=9.13

[RMS 1551]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=4106
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0605-05	2-02	0605-05		1
na=Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.94	1	7,94						0		0

[RMS 305]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 622]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7

[RMS 650]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=9.13

[RMS 1551]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4107
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.87	1	15,87						0		0

[RMS 305]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 624]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.55

[RMS 1551]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4108
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.87	1	15,87						0		0

[RMS 305]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 624]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 1551]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4109
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	19.84*1.0*0.24						0		0

[RMS 305]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=26.51

[RMS 651]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=348.91

[RMS 652]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=223.24

[RMS 653]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[POZYCJA]
id=4110
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=39.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=39.68	1	39,68						0		0

[RMS 305]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0
il=3.83

[RMS 624]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=13.89

[RMS 1551]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4111
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=39.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=39.68	1	39,68						0		0

[RMS 305]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 624]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[RMS 1551]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4112
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-12	2-02	0608-12		1
na=Izolacje z płyt styropianowych gr. 12 cm pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=19.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.84	1	19,84						0		0

[RMS 305]
nz=0.667	0	0.667
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[RMS 1614]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[POZYCJA]
id=4113
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=19.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.84	1	19,84						0		0

[RMS 305]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=12.13

[RMS 655]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=79.36

[RMS 656]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=22.52

[RMS 1551]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY MUROWANE 
wa=0
kn=0	0	0
id=4114
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4115
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0108-01	2-02	0108-01		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - ściany zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=46.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=58.69	1	58,69						0		0
wo=-11.92	1	-11,92	otwory					0		0

[RMS 305]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=50.98

[RMS 657]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0
il=378.84

[RMS 653]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1220]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.48

[POZYCJA]
id=4346
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0103-04	2-02	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły - attyka
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.19	1	8,19						0		0

[RMS 305]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9

[RMS 823]
nz=100.1	0	100.1
np=1
wa=0
wb=0
il=819.82

[RMS 653]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4116
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0127-03	2-02	0127-03		1
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.54	1	37.54						0		0
wo=-7.2	1	-7,20	otwory					0		0

[RMS 305]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=23.97

[RMS 659]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=248.79

[RMS 653]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1220]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=4118
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-05	2-02	0132-05		1
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[RMS 305]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 663]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[ELEMENT 3]
na=WIEŃCE
wa=0
kn=0	0	0
id=4119
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=129.32
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=129.32	1	129,32						0		0

[RMS 305]
nz=0.03572	0	0.03572
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 648]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=129.58

[RMS 1205]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1206]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1207]
nz=0.00403	0	0.00403
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1551]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=4121
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-02	2-02	0210-02		1
na=Wieniec z betonu C20/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.31	1	0,24*0,275*11,24+0,24*0,275*8,60						0		0

[RMS 305]
nz=16.929	0	16.929
np=1
wa=0
wb=0
il=22.18

[RMS 1416]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 1405]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 610]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 611]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 646]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.59

[RMS 886]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 3]
na=STROPY, DACH
wa=0
kn=0	0	0
id=4122
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=4123
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0230f-02	202	0230f-02		1
na=(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych  o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów żurawiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	21,84						0		0

[RMS 305]
nz=1.1657	0	1.1657
np=1
wa=0
wb=0
il=25.46

[RMS 664]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=40.19

[RMS 665]
nz=7.05	0	7.05
np=1
wa=0
wb=0
il=153.97

[RMS 1209]
nz=0.06323	0	0.06323
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1405]
nz=0.00133	0	0.00133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 666]
nz=0.00093	0	0.00093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 611]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 646]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[RMS 667]
nz=0.1374	0	0.1374
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1551]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=4347
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	21,84						0		0

[RMS 305]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.49

[RMS 681]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=26.21

[POZYCJA]
id=4350
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji grubości 20 cm - stropodach
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	21,84						0		0

[RMS 305]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1616]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0
il=4.37

[RMS 1220]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1551]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=4348
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji grubości - warstwa spadkowa średnia grubośc 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	21,84						0		0

[RMS 305]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1189]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 1220]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1551]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=4126
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	21,84						0		0

[RMS 305]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 670]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=25.12

[RMS 671]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=25.12

[RMS 1174]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=0
wb=0
il=9.48

[RMS 649]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.55

[RMS 1220]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 1551]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[POZYCJA]
id=4127
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0533-01	2-02	0533-01		1
na=Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 305]
nz=4.79	0	4.79
np=1
wa=0
wb=0
il=19.16

[RMS 673]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 674]
nz=3.84	0	3.84
np=1
wa=0
wb=0
il=15.36

[RMS 675]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 1551]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4129
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=11.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=11.6	1	11,6						0		0

[RMS 305]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=15.66

[RMS 637]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=14.27

[RMS 638]
nz=0.172	0	0.172
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 639]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1551]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4130
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0519-04	2-02	0519-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4,30						0		0

[RMS 305]
nz=0.651	0	0.651
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1171]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=9.29

[RMS 675]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1170]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1220]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4131
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0526-02	2-02	0526-02		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z  z blachy powlekanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 305]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 1171]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 643]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 1551]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4132
pd=						0
na=Daszek nad wejściem do budynku 1,0x2.00m
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=POSADZKI
wa=0
kn=0	0	0
id=4134
nu=1.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=4135
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0313-01	2-01	0313-01		1
na=Ręczne formowanie podsypki gr. 30 cm z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.73	1	19,11*0.3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.2332	0	0.2332
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.99

[POZYCJA]
id=4136
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.73	1	5,73						0		0

[RMS 305]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 680]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=4137
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-04	2-02	0201-04		1
na=Podbeton C 8/10 grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.91	1	19,11*0.1						0		0

[RMS 305]
nz=1.1384	0	1.1384
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 1253]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 886]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=4138
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 1173]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=21.98

[RMS 1174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1220]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1551]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4139
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Izolacje z płyt styropianowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1614]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.29

[POZYCJA]
id=4140
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 681]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=22.93

[POZYCJA]
id=4141
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01	2-02	1106-01		1
na=Posadzki z betonu C20/25 gr. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.7592	0	0.7592
np=1
wa=0
wb=0
il=14.51

[RMS 1416]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1551]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4142
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 683]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=149.06

[RMS 1220]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1551]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=4143
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 705]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.01

[RMS 1220]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4334
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-01	AT-27	0401-01		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.78	1	3,78						0		0

[RMS 305]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 828]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 800]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 829]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4144
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		1
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=12.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=12.97	1	12,97						0		0

[RMS 305]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=22.18

[RMS 685]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[RMS 686]
nz=7.22	0	7.22
np=1
wa=0
wb=0
il=93.64

[RMS 687]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 1220]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 1551]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=4351
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina prądoprzewodząca
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1.25						0		0

[RMS 305]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1617]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 1178]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1179]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1220]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1551]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4809
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.89	1	4.89						0		0

[RMS 305]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1177]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 1178]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.93

[RMS 1179]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1220]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1551]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 3]
na=STOLARKA 
wa=0
kn=0	0	0
id=4145
nu=1.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=4146
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-03	2-02	1018-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	1,40*2						0		0

[RMS 305]
nz=2.73	0	2.73
np=1
wa=0
wb=0
il=7.64

[RMS 1180]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0
il=17.11

[RMS 1181]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 800]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1183]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1220]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1551]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=4352
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-02	2-02	1018-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.88	1	0.940*2						0		0

[RMS 305]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.77

[RMS 1180]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.84

[RMS 1181]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 800]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1183]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 1220]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1551]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4147
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
na=Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1.20						0		0

[RMS 305]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 637]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 638]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 639]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4148
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0135-02	2-02	0135-02		1
na=Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4.80						0		0

[RMS 305]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=10.18

[RMS 653]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 692]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=4149
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne PCV
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	(0.9*2.0)*1						0		0

[RMS 305]
nz=2.72	0	2.72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1180]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 1181]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 800]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1184]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1220]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=4353
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne PCV z kratką
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	(0.9*2.0)*2						0		0

[RMS 305]
nz=2.72	0	2.72
np=1
wa=0
wb=0
il=9.79

[RMS 1180]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 1181]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 800]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1185]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 1220]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=4810
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne  z  EI 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	(0.9*2.0)*1						0		0

[RMS 305]
nz=2.72	0	2.72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1180]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 1181]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 800]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1618]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1220]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=4152
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-12	0-19	1023-12		1
na=Montaż drzwi zewnętrznych z PCV przeszkolone  z obróbką obsadzenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	1.05*2.0						0		0

[RMS 305]
nz=3.77	0	3.77
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 695]
nz=5.28	0	5.28
np=1
wa=0
wb=0
il=11.09

[RMS 696]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 721]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 698]
nz=0.00242	0	0.00242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 699]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.16

[RMS 1187]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1220]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=4354
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-12	0-19	1023-12		1
na=Montaż drzwi zewnętrznych z PCV przeszkolone  z obróbką obsadzenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.66	1	2,33*2.0						0		0

[RMS 305]
nz=3.77	0	3.77
np=1
wa=0
wb=0
il=17.57

[RMS 695]
nz=5.28	0	5.28
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 696]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 721]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 698]
nz=0.00242	0	0.00242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 699]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=20.32

[RMS 1188]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 1220]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[ELEMENT 3]
na=TYMKI, MALOWANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=4153
nu=1.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=4154
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0803-02	2-02	0803-02		1
na=Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=72.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=72.3	1	25,54+46,76	otwory					0		0

[RMS 305]
nz=0.578	0	0.578
np=1
wa=0
wb=0
il=41.79

[RMS 701]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 702]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1220]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.62

[POZYCJA]
id=4155
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0803-05	2-02	0803-05		1
na=Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na stropach
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=7.82

[RMS 701]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 702]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1220]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=4156
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0830-03	2-02	0830-03		1
na=Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=81.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=81.9	1	81.90						0		0

[RMS 305]
nz=0.415	0	0.415
np=1
wa=0
wb=0
il=33.99

[RMS 698]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 703]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 777]
nz=0.00175	0	0.00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1220]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 1551]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=4157
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0830-05	2-02	0830-05		1
na=Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19.11						0		0

[RMS 305]
nz=0.438	0	0.438
np=1
wa=0
wb=0
il=8.37

[RMS 698]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 777]
nz=0.00175	0	0.00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1220]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1551]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=4158
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=19.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	19,11						0		0

[RMS 305]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 705]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.01

[RMS 1220]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4159
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=81.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=81.9	1	81.90						0		0

[RMS 305]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.55

[RMS 705]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=18.02

[RMS 1220]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1551]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4160
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	6.90						0		0

[RMS 305]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 837]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=1.99

[RMS 1551]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4342
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba akrylowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=53.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=53.75	1	53.75						0		0

[RMS 305]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=7.48

[RMS 837]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=15.54

[RMS 1551]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4161
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-01	0-12II	0829-01		1
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=16.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.45	1	16,45						0		0

[RMS 305]
nz=0.3033	0	0.3033
np=1
wa=0
wb=0
il=4.99

[RMS 707]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=78.14

[RMS 1220]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4162
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-03	0-12	0829-03		1
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=16.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.45	1	16,45						0		0

[RMS 305]
nz=1.858	0	1.858
np=1
wa=0
wb=0
il=30.56

[RMS 708]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.78

[RMS 707]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=85.54

[RMS 709]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=9.05

[RMS 1220]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1551]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[ELEMENT 3]
na=ELEWACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=4163
nu=1.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=4164
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=66.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=66.88	1	66,88						0		0

[RMS 305]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0
il=88.88

[RMS 1189]
nz=0.151	0	0.151
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 710]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=401.28

[RMS 1551]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[POZYCJA]
id=4165
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-03	0-23	2612-03		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=340
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340						0		0

[RMS 305]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8

[RMS 711]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=353.6

[RMS 734]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1551]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=4355
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=66.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=66.88	1	66,88						0		0

[RMS 305]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=40.88

[RMS 710]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=267.52

[RMS 1190]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=75.91

[RMS 1551]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=4356
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0932-01	0-23	0932-01		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=66.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=66.88	1	66,88						0		0

[RMS 305]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 1192]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=20.06

[RMS 1551]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4357
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0932-02	0-23	0932-02		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=66.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=66.88	1	66,88						0		0

[RMS 305]
nz=0.5126	0	0.5126
np=1
wa=0
wb=0
il=34.28

[RMS 1193]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=267.52

[RMS 1551]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[POZYCJA]
id=4358
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1519-02	2-02	1519-02		1
na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=66.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=66.88	1	66,88						0		0

[RMS 305]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=13.38

[RMS 1194]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=23.41

[RMS 1551]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4359
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-01	AT-31	0505-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=7.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.4	1	7.40						0		0

[RMS 305]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1195]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4360
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-03	AT-31	0505-03		1
mpn=1211
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=7.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.4	1	7,40						0		0

[RMS 305]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 1197]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1198]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1551]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4172
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1603-01	2-02	1603-01		1
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 305]
nz=0.548	0	0.548
np=1
wa=0
wb=0
il=38.36

[RMS 723]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 724]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 725]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 726]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 727]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 728]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 729]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 730]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 731]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[ELEMENT 1]
na=WIATA - OB2
wa=0
kn=0	0	0
id=4362
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=4363
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4364
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=19.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	19,80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 377]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4365
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=15.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.84	1	(1.5*1.5*1.10*8)*0.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=4366
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	(1.5*1.5*1.10*8)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.11

[POZYCJA]
id=4367
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=13.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	19,80	wykopy					0		0
wo=-6.22	1	-6,22	objętość fundamentów					0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=4368
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=13.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=13.58	1	13,58						0		0

[RMS 305]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 1200]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=4369
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-06	2-01	0212-06		1
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6.22	1	6,22						0		0

[RMS 305]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 644]
nz=0.0814	0	0.0814
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 390]
nz=0.0312	0	0.0312
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1225]
nz=0.2088	0	0.2088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=4370
nu=2.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=FUNDAMENTY
wa=0
kn=0	0	0
id=4371
nu=2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4372
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-04	2-02	0201-04		1
na=Podbeton C 8/10 grubości 10 cm - stopy
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.35	1	(1.3*1.3*0.1)*8						0		0

[RMS 305]
nz=1.1384	0	1.1384
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 1253]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.37

[RMS 1405]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 610]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 611]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 646]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1551]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 886]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4373
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -  stopy
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=472.8
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=472.8	1	472,8						0		0

[RMS 305]
nz=0.03572	0	0.03572
np=1
wa=0
wb=0
il=16.89

[RMS 648]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=473.75

[RMS 1205]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1206]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 1207]
nz=0.00403	0	0.00403
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 1551]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[POZYCJA]
id=4374
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0208-01	2-05	0208-01		1
na=Kotwy K1 - 8 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=32
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 305]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[POZYCJA]
id=4375
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		1
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe,  z betonu C25/30
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.87	1	(1.1*1.1*0.4+0.5*0.5*0.5)*8						0		0

[RMS 305]
nz=3.7878	0	3.7878
np=1
wa=0
wb=0
il=18.45

[RMS 1209]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.94

[RMS 1405]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 610]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 611]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 646]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1551]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 886]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=4376
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0605-04	2-02	0605-04		1
na=Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=9.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.68	1	(1.1*1.1)*8						0		0

[RMS 305]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 1210]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 622]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=19.36

[RMS 1211]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=11.13

[RMS 1551]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4377
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0605-05	2-02	0605-05		1
na=Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=9.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.68	1	9,68						0		0

[RMS 305]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 622]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=15.49

[RMS 1211]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=11.13

[RMS 1551]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=4378
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=22.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=22.08	1	(1.1*0.4*4+0.5*0.5*4)*8						0		0

[RMS 305]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[RMS 624]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=7.73

[RMS 1551]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4379
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=22.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=22.08	1	22,08						0		0

[RMS 305]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 624]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.62

[RMS 1551]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 3]
na=KONSTRUKCJA STALOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=4380
nu=2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4381
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0101-01	2-05	0101-01		1
na=Montaż konstrukcji stalowej wiaty
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=3.34
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.34	1	3,34						0		0

[RMS 305]
nz=21.77	0	21.77
np=1
wa=0
wb=0
il=72.71

[RMS 1212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.34

[RMS 1318]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.67

[RMS 1214]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=6.01

[RMS 1215]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=6.01

[RMS 1216]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.69

[ELEMENT 3]
na=DACH
wa=0
kn=0	0	0
id=4382
nu=2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4383
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 1008-01	2-05	1008-01		1
na=Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych - blacha trapezowa T40 gr. 0,63mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=90.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=90.02	1	7*12.86						0		0

[RMS 305]
nz=0.7789	0	0.7789
np=1
wa=0
wb=0
il=70.12

[RMS 1217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=90.02

[RMS 1214]
nz=0.0405	0	0.0405
np=1
wa=0
wb=0
il=3.65

[RMS 1215]
nz=0.0405	0	0.0405
np=1
wa=0
wb=0
il=3.65

[RMS 1218]
nz=0.0779	0	0.0779
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[POZYCJA]
id=4384
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=19.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	19,8						0		0

[RMS 305]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=26.73

[RMS 637]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=24.35

[RMS 638]
nz=0.172	0	0.172
np=1
wa=0
wb=0
il=3.41

[RMS 639]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1551]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=4385
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0519-04	2-02	0519-04		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=12.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=12.8	1	12.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.651	0	0.651
np=1
wa=0
wb=0
il=8.33

[RMS 1171]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=27.65

[RMS 1219]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[RMS 1551]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1220]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4386
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0526-02	2-02	0526-02		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z  z blachy powlekanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						0		0

[RMS 305]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=4.25

[RMS 1171]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 643]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 1551]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=WAGA SAMOCHODOWA - OB. 4
wa=0
kn=0	0	0
id=4563
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=4564
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4565
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=84.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=84.89	1	84,89						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=4.53

[RMS 377]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4566
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=67.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=67.91	1	(14.70*5.5*1.05)*0.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=13.79

[RMS 644]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 1225]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0
il=13.69

[POZYCJA]
id=4567
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=16.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.98	1	(14.70*5.5*1.05)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=43.62

[RMS 1225]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.77

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=4568
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4569
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-03	2-02	1103-03		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.73	1	0.3*13.34*3.93						0		0

[RMS 305]
nz=3.67	0	3.67
np=1
wa=0
wb=0
il=57.73

[RMS 1227]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.99

[POZYCJA]
id=4570
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
na=Wpusty  o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1400]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1551]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=4571
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1401]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.12

[RMS 1567]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.94

[RMS 1551]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4572
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-01	2-19	0306-01		1
na=Rury ochronne AROT o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 1403]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 1551]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4573
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
na=Podbeton C 8/10  - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.84	1	3.74*12.93*0.1						0		0

[RMS 305]
nz=3.49	0	3.49
np=1
wa=0
wb=0
il=16.89

[RMS 1404]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.91

[RMS 1405]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 728]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1406]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1407]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 1551]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 886]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=4574
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=0.32
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0.318						0		0

[RMS 305]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.73

[RMS 1408]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0
il=320.64

[RMS 1205]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1206]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 1207]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 1220]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1551]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=4575
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
na=Fundament wagi z betonu C25/30 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=7.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.44	1	(0.52*0.2*12.06)*2+(0.52*0.3*3.46)*2+(1.07*0.97*0.48)*4+(1.0*0.97*0.48)*4						0		0

[RMS 305]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0
il=40.77

[RMS 1409]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.55

[RMS 1405]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 728]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1406]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1407]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 1551]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 886]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=4576
pd=ORGBUD wyd.V 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-13 1009-02	2-13	1009-02		1
na=Obsadzenie marek MK
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=4.81

[RMS 1410]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=4577
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
na=Obramowanie z kątownika 60x60x6
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=30.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=30.48	1	30.48						0		0

[RMS 305]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=15.85

[RMS 1412]
nz=2.88	0	2.88
np=1
wa=0
wb=0
il=87.78

[RMS 1413]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4578
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	7-33 0102-09	7-33	0102-09		1
mpn=1211
na=Montaż - waga samochodowa zagłębiona
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 1414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DROGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=4388
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=4389
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4390
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.07
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	0.07						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 377]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1221]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1222]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1286]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=4391
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0405-01	2-01	0405-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża  - usunięcie ziemi roślinnej spycharkami o mocy 75 KM
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=354
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=354	1	354						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0924	0	0.0924
np=1
wa=0
wb=0
il=31.24

[RMS 390]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=14.87

[POZYCJA]
id=4392
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=354
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=354	1	354						0		0

[RMS 305]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0
il=12.14

[RMS 1224]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0
il=14.83

[RMS 390]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=0
wb=0
il=9.66

[RMS 1225]
nz=0.1631	0	0.1631
np=1
wa=0
wb=0
il=57.74

[POZYCJA]
id=4393
pd=	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=354
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
krn=18
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=354	1	354						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1225]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=96.85

[POZYCJA]
id=4399
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup wraz z transportem gruntu do wykonania nasypów
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=482
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=482	1	482						0		0

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=588.04

[POZYCJA]
id=4400
pd=	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		0
na=Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów ,grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM) wymiana gruntu z materiału dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=482
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=482	1	482						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0759	0	0.0759
np=1
wa=0
wb=0
il=34.94

[RMS 1226]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=18.51

[POZYCJA]
id=4401
pd=	KNR	2-01 0237-07	2-01	0237-07		0
na=Zagęszczanie nasypów, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=482
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=482	1	482						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=15.65

[RMS 1228]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 1229]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0
il=4.43

[RMS 1231]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=14.22

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie nawierzchni ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=4402
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4403
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pod  placami
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=661.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=661.5	1	661.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 777]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.31

[RMS 390]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 1231]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[POZYCJA]
id=4404
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - chodniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=32.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	32.40						0		0

[RMS 305]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 777]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 390]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1231]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=4405
pd=	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		0
na=Ułoźenie gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2.5MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu  20 cm dla nawierzchni betonowej - analogia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=141.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=141.5	1	141.50						0		0

[RMS 305]
nz=0.2385	0	0.2385
np=1
wa=0
wb=0
il=33.75

[RMS 1232]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0
il=28.3

[RMS 1233]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 777]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1231]
nz=0.05025	0	0.0402*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.11

[POZYCJA]
id=4406
pd=	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		0
na=Ułoźenie gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu  15 cm dla nawierzchni bitumicznej - analogia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.2385	0	0.2385
np=1
wa=0
wb=0
il=124.02

[RMS 1267]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 1233]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 777]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1231]
nz=0.05025	0	0.0402*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=26.13

[POZYCJA]
id=4407
pd=	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -  plac górna warstwa - nawierzchnia
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0223	0	0.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 1234]
nz=0.21319	0	0.3182*0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=110.86

[RMS 777]
nz=0.01005	0	0.015*0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.23

[RMS 1235]
nz=0.00181	0	0.0027*0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1284]
nz=0.02593	0	0.0387*0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=13.48

[POZYCJA]
id=4408
pd=	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		0
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -  plac  górna warstwa - nawierzchnia
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=15.81

[RMS 1237]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 1234]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=88.24

[RMS 777]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1235]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1284]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=13.31

[POZYCJA]
id=4409
pd=	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		0
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości do grubości 10 cm -  plac  górna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
krn=2
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 1234]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=22.05

[RMS 777]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1235]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1284]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=4431
pd=	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		0
na=Ułoźenie gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm dla chodnika - analogia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=32.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	32.40						0		0

[RMS 305]
nz=0.2385	0	0.2385
np=1
wa=0
wb=0
il=7.73

[RMS 1268]
nz=0.1	0	0.10
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 1233]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 777]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1231]
nz=0.05025	0	0.0402*1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.63

[POZYCJA]
id=4412
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=32.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	32.40						0		0

[RMS 305]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=42.22

[RMS 1269]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=33.21

[RMS 1227]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=2.65

[RMS 1239]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 777]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 800]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1240]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.21

[RMS 1241]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[POZYCJA]
id=4432
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0202-02	AT-03	0202-02		1
na=Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1244]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 1273]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1274]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=4433
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0110-01 0110-02	2-31	0110-01	 0110-02	1
mpn=34:0:70980,101211
na=Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P  - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0624	0	0.0624
np=1
wa=0
wb=0
il=32.45

[RMS 1279]
nz=0.1636	0	0.0934+3*0.0234
np=1
wa=0
wb=0
il=85.07

[RMS 1276]
nz=0.0092	0	0.0053+3*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.78

[RMS 1284]
nz=0.0092	0	0.0053+3*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.78

[RMS 1249]
nz=0.0092	0	0.0053+3*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.78

[POZYCJA]
id=4434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0202-02	AT-03	0202-02		1
na=Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1244]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 1273]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1274]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=4435
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01	2-31	0310-01		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=17.16

[RMS 1283]
nz=0.0995	0	0.0995
np=1
wa=0
wb=0
il=51.74

[RMS 1276]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[RMS 1284]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[RMS 1249]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[POZYCJA]
id=4436
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-02	2-31	0310-02		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca betonu asfaltowego  AC 16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=4.11

[RMS 1283]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=12.95

[RMS 1276]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 1284]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 1249]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=4437
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0202-02	AT-03	0202-02		1
na=Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1244]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 1273]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1274]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=4438
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05	2-31	0310-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.po zagęszcz. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 1250]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0
il=39.78

[RMS 1276]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 1284]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 1249]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[POZYCJA]
id=4439
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-06	2-31	0310-06		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do grubości 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=520
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 305]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 1250]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 1276]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 1284]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 1249]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[POZYCJA]
id=4420
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
na=Podbudowa betonowa  z betonu C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=141.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=141.5	1	141.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.2608	0	0.2608
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9

[RMS 1251]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1252]
nz=0.0305	0	0.0305
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 777]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1253]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=21.22

[RMS 1254]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=5.69

[POZYCJA]
id=4421
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0303-01	AT-03	0303-01		1
na=Monolityczna płyta betonowa  z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym);  płyta dyblowana i kotwiona  o gr. 22 cm.  Płyta na warstwie poślizgowej z folii
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=141.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=141.5	1	141.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=56.6

[RMS 1255]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=155.65

[RMS 1256]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1257]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=198.1

[RMS 777]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 1258]
nz=0.225	0	0.225
np=0
wa=0
wb=0
il=31.84

[RMS 1259]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.32

[RMS 1260]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.32

[RMS 1440]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.66

[POZYCJA]
id=4422
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0303-02	AT-03	0303-02		1
na=Monolityczna płyta betonowa  z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym);  płyta dyblowana i kotwiona  - za każdy 1 cm różnicy grubości od 22 cm do 23 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=141.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=141.5	1	141.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 1258]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 1259]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=4423
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=11.437
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=11.437	1	(0.33*0.15+0.18*0.15)*149.5						0		0

[RMS 305]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=103.16

[RMS 1262]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 1263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.89

[RMS 1227]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 777]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[POZYCJA]
id=4424
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=149.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=149.5	1	149.50						0		0

[RMS 305]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=64.14

[RMS 1264]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=152.49

[RMS 1227]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 1239]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 777]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=4427
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=0.562
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.562	1	(0.16*0.15)*23.40						0		0

[RMS 305]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 1262]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 1227]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 777]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=4428
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
na=Krawężniki betonowe  o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=23.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.4	1	23.40						0		0

[RMS 305]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=7.62

[RMS 1265]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.87

[RMS 1227]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1239]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 777]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=4429
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1.557
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.557	1	(0.28*0.10+0.11*0.12)*37.8						0		0

[RMS 305]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[RMS 1262]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 1227]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 777]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[POZYCJA]
id=4430
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=37.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	37.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0
il=9.29

[RMS 1266]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=38.56

[RMS 1227]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1239]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 777]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ WODOCIĄGOWA  
wa=0
kn=0	0	0
id=4441
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=4442
pd=	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=15.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.24	1	15.24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1285]
nz=0.0001	0	0.000104
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=4443
pd=	KNR	2-01 0312-10	2-01	0312-10		0
na=Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.93

[POZYCJA]
id=4447
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=8.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.87	1	(9.24*0.8*1.50)*0.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[POZYCJA]
id=4446
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=2.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.22	1	(9.24*0.8*1.50)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.11

[POZYCJA]
id=4477
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - komory przeciskowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=4448
pd=	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=18.18

[RMS 1288]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1289]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 646]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1290]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 1291]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[POZYCJA]
id=4449
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01	2-01	0605-01		1
na=Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=5
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 1292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1293]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=4450
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki  do 30 cm ponad kanał
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	2.44						0		0

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.98

[POZYCJA]
id=4451
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	2.44						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4452
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=2.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	2.44						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4453
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy  taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=15.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.24	1	15.24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.24

[RMS 1286]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4454
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z wykopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=15.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.54	1	(11.09+8)-(1.11+2.44)						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=4455
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=15.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.54	1	15.54						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=4481
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05 0214-04 	2-01	0211-05	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=3.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.55	1	1.11+2.44						0		0

[RMS 305]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 644]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 390]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1225]
nz=0.4484	0	0.1748+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[POZYCJA]
id=4456
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o DN 650 mm w gruntach kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 305]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2

[RMS 1329]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 800]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1327]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=9.78

[POZYCJA]
id=4479
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.11	1	9.24*0.8*0.15						0		0

[RMS 305]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1297]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=4480
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Przejście szczelne przez strop dla rury Dz 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1333]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=4457
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02	2-18	0802-02		1
mpn=_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - obejma do nawiercania dla rury Dz 90
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 1321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=4458
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR17 Dz 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17.50						0		0

[RMS 305]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 1330]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.85

[RMS 1303]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=4462
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-03	2-19	0303-03		1
na=Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - połaczenie PE/stal
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1309]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1551]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1307]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1308]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=4466
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0210-01	2-18	0210-01		1
na=Zasuwa do przyłączy DN 32 do zgrzewania z obudową teleskopową do armatury do przyłączy domowych z przyłączami śrubowymi  oraz skrzynką uliczną sztywną
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1286]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=4467
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=0.08
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0.08						0		0

[RMS 305]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 777]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 1314]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=4468
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0705-01	2-18	0705-01		1
na=Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=0.08
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0.08						0		0

[RMS 305]
nz=7.34	0	7.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 1314]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 1315]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=4469
pd=	KNRW	2-18 0707-01	2-18	0707-01		0
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=0.08
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0.08						0		0

[RMS 305]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 1316]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 777]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 1286]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=4470
pd=	KNRW	2-18 0708-01	2-18	0708-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=0.08
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0.08						0		0

[RMS 305]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 777]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
id=4482
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=4483
pd=	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=7.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 1285]
nz=0.0001	0	0.000104
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4484
pd=	KNR	2-01 0312-10	2-01	0312-10		0
na=Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[POZYCJA]
id=4488
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=9.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.3	1	(7.6*0.9*1.7)*0.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=4487
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	(7.6*0.9*1.7)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[POZYCJA]
id=4489
pd=	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=16.23

[RMS 1288]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1289]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 646]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1290]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[RMS 1291]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[POZYCJA]
id=4490
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 1346]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1347]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 1339]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 800]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1318]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[POZYCJA]
id=4491
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 1318]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[POZYCJA]
id=4492
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04 	2-01	0206-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - studia
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=2.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2.6						0		0

[RMS 305]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 644]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1225]
nz=0.4752	0	0.2016+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=4494
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01	2-01	0605-01		1
na=Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=6
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.29

[RMS 1292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1293]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=4495
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki  do 30 cm ponad kanał
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.15-0.15						0		0

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.66

[POZYCJA]
id=4496
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.0						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4497
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4498
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z wykopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=7.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.45	1	11.63-(1.03+3.15)						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=4499
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=7.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.45	1	7.45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=4500
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki  studni
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=2.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2.6						0		0

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.17

[POZYCJA]
id=4501
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=2.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2.6						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4502
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=2.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4510
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05 0214-04 	2-01	0211-05	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=4.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.18	1	1.03+3.15						0		0

[RMS 305]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 644]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 390]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1225]
nz=0.4484	0	0.1748+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[POZYCJA]
id=4503
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.03	1	7.6*0.90*0.15						0		0

[RMS 305]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.99

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1297]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[POZYCJA]
id=4504
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160x4.7
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=7.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7.60						0		0

[RMS 305]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=2.62

[RMS 1341]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.75

[RMS 1314]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4505
pd=	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		0
na=Podstawa studni z piasku gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=0.225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.225	1	0.225*1						0		0

[RMS 305]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1342]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=4506
pd=	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		0
na=Podstawa studni Fi 1000 z żelbetowa z betonu C12/15 grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=0.226
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.226	1	0.226*1						0		0

[RMS 305]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1263]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1343]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1344]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=4507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
na=Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 40/50, wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 1345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1342]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 1318]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=4511
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.21

[RMS 1355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1293]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=4508
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=7.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7.60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 777]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1293]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA DESZCZOWA  
wa=0
kn=0	0	0
id=4512
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=4513
pd=	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=82.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=82.5	1	82.50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=9.22

[RMS 1285]
nz=0.0001	0	0.000104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1286]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=4514
pd=	KNR	2-01 0312-10	2-01	0312-10		0
na=Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8

[POZYCJA]
id=4518
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=118.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=118.94	1	(9.5*1.0*2.0+41.5*1.0*2.10+31.5*0.9*1.5)*0.8						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=14.06

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=5.73

[POZYCJA]
id=4517
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=29.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=29.74	1	(9.5*1.0*2.0+41.5*1.0*2.10+31.5*0.9*1.5)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=68.45

[POZYCJA]
id=4521
pd=	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=306
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=306	1	306						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=198.72

[RMS 1288]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1289]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 646]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 1290]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=36.41

[RMS 1291]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=82.62

[POZYCJA]
id=4522
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04 	2-01	0206-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km -- studnie i separator
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 305]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 644]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1225]
nz=0.4752	0	0.2016+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=9.03

[POZYCJA]
id=4553
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - zbiornik
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=133
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						0		0

[RMS 305]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=15.72

[RMS 644]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=6.41

[POZYCJA]
id=4524
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01	2-01	0605-01		1
na=Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=20
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.64

[RMS 1292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1293]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=4525
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki  do 30 cm ponad kanały
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=36.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=36.62	1	39.02-2.40						0		0

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=44.68

[POZYCJA]
id=4526
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=36.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=36.62	1	36.62						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[POZYCJA]
id=4527
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=36.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=36.62	1	36.62						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[POZYCJA]
id=4528
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z wykopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=97.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=97.76	1	148.68-(11.90+39.02)						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=4529
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=97.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=97.76	1	97.76						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=9.99

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[POZYCJA]
id=4530
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki  studni i separatora
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=23.18

[POZYCJA]
id=4531
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=4532
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[POZYCJA]
id=4555
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z wykopów zbiornik
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	133-45						0		0

[RMS 390]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[POZYCJA]
id=4556
pd=	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III  do wartości Is= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=8.99

[RMS 1295]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[POZYCJA]
id=4557
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05 0214-04 	2-01	0211-05	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=95.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=95.92	1	11.90+39.02+45						0		0

[RMS 305]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 644]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=4.99

[RMS 390]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 1225]
nz=0.4484	0	0.1748+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=43.01

[POZYCJA]
id=4533
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=11.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=11.9	1	9.5*1.0*0.15+41.5*1.0*0.15+31.5*0.9*0.15						0		0

[RMS 305]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=22.97

[RMS 1227]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=14.52

[RMS 1297]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=8.45

[POZYCJA]
id=4535
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04	2-18	0408-04		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x 7.3 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0
il=5.48

[RMS 1361]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.69

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1314]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=4536
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5.9mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=41.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=41.5	1	41.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=20.75

[RMS 1362]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=42.33

[RMS 1314]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[POZYCJA]
id=4537
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160x4.7mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=31.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	31.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=10.87

[RMS 1341]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.13

[RMS 1314]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=4538
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03	2-18	0421-03		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1314]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4539
pd=	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		0
na=Podstawa studni Fi 1000 z żelbetowa z betonu C12/15 grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=1.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.36	1	0.272*5						0		0

[RMS 305]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 1263]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1343]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1344]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1342]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=4540
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
mpn=1211
na=Studzienka betonowa Fi 1200 z kręgów betonowych, ze zwężka betonową, dennicą, pierścieniem odciążajacym i włazem D400
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=5
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0
il=136

[RMS 1393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 1318]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0
il=19.4

[POZYCJA]
id=4541
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0307-01	9-20	0307-01		1
mpn=1211
na=Studnia betonowe Fi 600 z wpustem ulicznym typu cięzkiego
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=6.25	0	6.25
np=1
wa=0
wb=0
il=31.25

[RMS 1394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1314]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=4560
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0
il=6.42

[RMS 1355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1293]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=4544
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0215-06	2-15	0215-06		1
mpn=1211
na=Podrynniki żeliwne  o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1551]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=4545
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpust podwórzowy i parkingowy - ruszt żeliwny ,klasa obciążenia A (do 1.5t)  Ramka i ruszt żeliwny ,przykręcany ,klasa obciążenia B(do 12,5 ton)
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 305]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=4546
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-01	2-31	0606-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie liniowe zintegrowane z obudową betonową i rusztem żeliwnym , w dostawie ze studzienką odpływową, kl.D400
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=0.3338	0	0.3338
np=1
wa=0
wb=0
il=1.67

[RMS 1395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 800]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4547
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1986	KNR	7-04 0501-01	7-04	0501-01		1
na=Separator betonowy ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem Q max -30l/s, Qn = 3 l/s, pojemność olejowa – 220 l, pojemność osadowa – 300 l
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=25.48	0	25.48
np=1
wa=0
wb=0
il=24.33

[RMS 1396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1293]
nz=3.84	0	3.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 1318]
nz=5.7	0	5.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[POZYCJA]
id=4561
pd=ORGBUD wyd.II 1986 biuletyny do 9 1986	KNR	7-04 0501-02	7-04	0501-02		1
na=Zbiornik na wody deszczowe Vc= 45m3, Vu=33 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=67.14	0	67.14
np=1
wa=0
wb=0
il=64.12

[RMS 1398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1318]
nz=21.53	0	21.53
np=1
wa=0
wb=0
il=21.53

[POZYCJA]
id=4549
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-03	2-18	0804-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9.5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.3558	0	0.3558
np=1
wa=0
wb=0
il=3.23

[RMS 777]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1293]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=4550
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=41.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=41.5	1	41.50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=11.55

[RMS 777]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 1293]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=1.31

[POZYCJA]
id=4551
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=31.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	31.50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=8.77

[RMS 777]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 1293]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=OGRODZENIE CPV - 45342000-6
wa=0
kn=0	0	0
id=4579
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=4580
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
na=- Ogrodzenie - systemowe, betonowe1310- wymiar wysokość H = 200 cm. 1310- szerokość przęsła S = 207 cm1310- słupki - z betonu klasy B25, wzmocnione prętami żebrowanymi 4 x 6mm. 1310- wymiary słupków - dł. x szer x gr. = 280/12 /12 cm1310- wypełnienie - płyty betonowe, gładkie - z betonu klasy B25, wzmocnione kratą zbrojeniową1310- wymiary płyt - dł. x wys. x gr. = 200 x 50 x 4 cm1310- płyty uszczelniane w prowadnicach za pomocą masy akrylowej1310- kolor - naturalny beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=128.39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=128.39	1	128,39 						0		0

[RMS 305]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=159.2

[RMS 1419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=128.39

[RMS 1416]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=4.88

[POZYCJA]
id=4581
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-01	2-02	1808-01		1
na=Brama wjazdowa jednoskrzydłowa przesuwna1310- wymiar skrzydła H=2000mm, S=5000mm (szerokość przejazdu) 1310- brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem 1310- napęd ręczny 1310- brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego 1310- konstrukcja skrzydła bramy - zamknięta 1310- rama prowadząca słupa 1310- słup zamykający wyposażony w chwytak
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4582
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-01	2-02	1808-01		1
na=Furtka ogrodzeniowa przemysłowa - szerokości 100 cm, h=200cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ 
wa=0
kn=0	0	0
id=4594
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=4596
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - KLON POLNY NANUM
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.5067	0	1.5067
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 1422]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 1435]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 777]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4598
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-05	2-21	0323-05		1
na=Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m -  CYPRYSIK LAWSONA
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.768	0	1.768
np=1
wa=0
wb=0
il=33.77

[RMS 1436]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0
il=4.52

[RMS 1437]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 777]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=4599
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-03	2-21	0701-03		1
mpn=_1211
na=Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.187	0	1.187
np=1
wa=0
wb=0
il=4.53

[RMS 1430]
nz=0.00004	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 777]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=4600
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-05	2-21	0701-05		1
na=Pielęgnacja  krzewów iglastych
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.353	0	1.353
np=1
wa=0
wb=0
il=25.84

[RMS 777]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=4601
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=38.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=38.68	1	386.77*0.1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=61.69

[RMS 1431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=38.68

[POZYCJA]
id=4602
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0408-02 z.o.2.4. 	2-21	0408-02	 z.o.2.4. 	1
na=Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - darń gotowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=386.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=386.77	1	386.77						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8595		0.955*0.9
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=46.87

[RMS 1433]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=425.45

[RMS 1430]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 777]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[POZYCJA]
id=4603
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0703-01	2-21	0703-01		1
na=Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=386.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=386.77	1	386.77						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.1882	0	0.1882
np=1
wa=0
wb=0
il=69.51

[RMS 1433]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=38.68

[RMS 1430]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 777]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=309.42

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=4604
nu=10
wn=		

[ELEMENT 2]
na=SIECI ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=4605
nu=10.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Prace kablowe CPV 4531110-1
wa=0
kn=0	0	0
id=4606
nu=10.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4607
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-02	2-01	0702-02		1
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.0321	0	0.0321
np=1
wa=0
wb=0
il=3.37

[RMS 1440]
nz=0.0582	0	0.0582
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[POZYCJA]
id=4608
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.7799	0	0.7799
np=1
wa=0
wb=0
il=7.45

[POZYCJA]
id=4610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[RMS 305]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2

[RMS 1443]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[POZYCJA]
id=4611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[RMS 305]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 1227]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 1444]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=4612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						0		0

[RMS 305]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1501]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 1551]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 1318]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[POZYCJA]
id=4613
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0203	2-01	0704-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.4312	0	0.4312
np=1
wa=0
wb=0
il=32.94

[POZYCJA]
id=4614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x10
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 305]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1502]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1505]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1460]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1506]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1508]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1214]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1318]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=4688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel doziemny UTP 5e, żelowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						0		0

[RMS 305]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=12.45

[RMS 1503]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=280.8

[POZYCJA]
id=4689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -  YAKYżo 3x16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						0		0

[RMS 305]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 1510]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=75.92

[POZYCJA]
id=4690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -  YKYżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 305]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[RMS 1512]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[ELEMENT 3]
na=Montaż słupów oświetleniowych  CPV 45316110-9
wa=0
kn=0	0	0
id=4618
nu=10.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
na=Słup stalowy o wysokości 6 m z fundamentem betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=9.08

[RMS 1513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1452]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1453]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1227]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1440]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1318]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4621
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1415-02	5	1415-02		1
na=Zabezpieczenie podziemnej części słupów
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	2.25*2						0		0

[RMS 305]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 1456]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1457]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3

[RMS 1551]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=4691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników - Wysięgnik pojedynczy 1 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 1515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1516]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 1462]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=4692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników - Wysięgnik do montażu oprawy na elewacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1516]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1462]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=4622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05	5	0726-05		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 1458]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=4623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - YDYżo 2x1,5 450/750V
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=3
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 1520]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 1462]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=4624
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa LED ok. 36 W rozsył obszarowy, do montażu na wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1521]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1462]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[POZYCJA]
id=4693
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera tubowa IP zewnętrzna monitoringu+Uchwyt do montażu kamery na elewacji budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 305]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=64.75

[RMS 1522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=4694
pd=						0
na=Masa do ochrony spawów
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1006-02	5	1006-02		1
na=Tabliczka bezpiecznikowa z 1 wkładką 2A
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 1465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 3]
na=Badania pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4627
nu=10.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4628
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[POZYCJA]
id=4629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=4630
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=4631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[ELEMENT 2]
na=Budynek socjalno-biurowy i wiata
wa=0
kn=0	0	0
id=4695
nu=10.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=4697
nu=10.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
na=Rozdzielnica RG, natynkowa, IP20, I klasa ochronności, AC 400 V, 50 Hz, wym. z wyposażeniem wg. schematu PB-IE-04
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 1525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja oświetlenia  
wa=0
kn=0	0	0
id=4699
nu=10.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rura PCV Fi 25 z uchwytami
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 305]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3

[RMS 1529]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1480]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 1481]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 1482]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 305]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 1468]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[POZYCJA]
id=4701
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 305]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=4702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 305]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 1469]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=4703
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP20, podtynkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1470]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=4709
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP55, podtynkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1530]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4710
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP55, natynkow
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1532]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawa oświetleniowa nastropowa, LED o mocy 20 W, 4000K, IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4705
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawa oświetleniowa nastropowa, LED o mocy 40 W, 4000K, IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 1527]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=4706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Plafoniera techniczna LED 9W, IP54, I klasa izol. z czujnikiem zmierzchowym i modułem awaryjnym 2godz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z piktogramem, IP20, 1h, CNBOP
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1478]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawa LED ok. 26 W, nastropowa typu belka
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 1533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=4712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Naświetlacz LED ok. 73 W rozsył obszarowy, do montażu na wiacie
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1534]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja siły  
wa=0
kn=0	0	0
id=4713
nu=10.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4714
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 1535]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 305]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 1486]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[POZYCJA]
id=4716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1.5
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 1536]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 800]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 305]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=4718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm- puszki do zestawów gniazd
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 305]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 1487]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[POZYCJA]
id=4719
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 230V, podtynkowe, IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1488]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe podjedyncze 16A, 230V, podtynkowe, IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[RMS 1489]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=4721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, podtynkowe, IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1537]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, podtynkowe, IP55
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1538]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=Uziemienie, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze 
wa=0
kn=0	0	0
id=4723
nu=10.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=4724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 305]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1491]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1492]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 1493]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1315]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=4725
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4727
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2- obudowa złącza kontrolnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 1495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Główna szyna wyrównania potencjałów, 10 zacisków 2,5-95 mm2, 1 zacisk na płaskownik 30x4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1539]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4729
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -LY 6
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 305]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 1498]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[ELEMENT 3]
na=Instalacja teletechniczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=4730
nu=10.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=4731
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Szafa typu 19" 600x600, wyposażona wg. opisu: rejestrator obrazu z1310kamer z wbudowanym switchem min. 12xPoE, router sieciowy 4xRJ45, panele1310rozdzielcze, prowadnice, UPS, dysk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 1620]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - UTP 4x2x0,5 kat. 5e
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1499]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=4733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm- puszki do zestawów gniazd
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1487]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=4735
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazdo sieciowe podwójne RJ45 podtynkowe, IP20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1541]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[ELEMENT 3]
na=Badania pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4736
nu=10.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=4737
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-03	18 D13	1301-03		1
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=18.4	0	18.4
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[POZYCJA]
id=4738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 305]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[POZYCJA]
id=4739
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=4740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=4741
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=4742
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=4743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=4744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 305]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=4745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=4746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=4747
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA WEWNĘTRZNA 
wa=0
kn=0	0	0
id=4749
nu=11
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
wa=0
kn=0	0	0
id=4750
nu=11.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4751
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
na=Przegrody ogniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 1543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4752
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-01	2-15/GEBERIT	0601-01		1
na=Rura wielowarstwowa 16x2,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 305]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=1.51

[RMS 1544]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=9.09

[RMS 1545]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4753
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-02	2-15/GEBERIT	0601-02		1
na=Rura wielowarstwowa   20x2,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						0		0

[RMS 305]
nz=0.194	0	0.194
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1546]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.54

[RMS 1545]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4754
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-03	2-15/GEBERIT	0601-03		1
na=Rura wielowarstwowa 25x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 1547]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1545]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4755
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02	2-15	0106-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 305]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1548]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1549]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 1550]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4756
pd=						0
na=Kształtki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 305]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=4757
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0113-01	0-31	0113-01		1
mpn=1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 305]
nz=0.0608	0	0.0608
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 1553]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 1554]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1555]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4758
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0113-02	0-31	0113-02		1
mpn=1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.0608	0	0.0608
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1556]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[RMS 1554]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1555]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4759
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0113-03	0-31	0113-03		1
mpn=1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1557]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1554]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1555]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4760
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0110-02	0-31	0110-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zestawu wodomierzowego - Wodomierz Dn15 +Konsola wodomierzowa+Zawór zwrotny antyskażeniowy EA 291 NF Dn15+Filtr siatkowy Dn 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[RMS 1558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4761
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zaw.odc.prosty DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 800]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4762
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0105-03	0-31	0105-03		1
na=Elektryczny podgrzewacz wody 5 l
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=2.21	0	2.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.42

[RMS 1560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1286]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=4763
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór kulowy DN 15 ze złączką do węża i zaworem typu HA
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 1561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4764
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór kątowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 1562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=4765
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1551]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4766
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1564]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1551]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4767
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-03	0-31	0116-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=19.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	19.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.0442	0	0.0442
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4768
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-04	0-31	0116-04		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=19.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	19.5						0		0

[RMS 305]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
id=4769
nu=11.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4770
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 305]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 1565]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 1566]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4771
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 305]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1401]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 1567]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4772
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 305]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1569]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 1570]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1571]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4773
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						0		0

[RMS 305]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 1572]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 1573]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 1574]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4774
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4775
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4776
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-04	2-15	0213-04		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4786
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-04	2-15	0213-04		1
mpn=1211
na=Zawór napowietrzający  DN 75
op=0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 1595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4777
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-01	2-15	0216-01		1
mpn=1211
na=Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z syfonem DN 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1551]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4778
pd=	KNRW	2-15 0211-01	2-15	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 1580]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1582]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4779
pd=	KNRW	2-15 0211-03	2-15	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.27

[RMS 1583]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1582]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4780
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
na=Elementy montażowet  do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4781
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4782
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4783
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-03	2-15/GEBERIT	0101-03		1
na=Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 1589]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4784
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
na=Umywalki porcelanowe  wiszące 55x45 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 1590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=4785
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
na=Zlewozmywak dwukomorowy wraz z syfonem
op=0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 1593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1551]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OGRZEWANIA  
wa=0
kn=0	0	0
id=4788
nu=12
wn=		

[POZYCJA]
id=4789
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
na=Przegrody ogniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4790
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-01	2-15/GEBERIT	0601-01		1
na=Rura wielowarstwowa 14x2,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 305]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 1596]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=15.15

[RMS 1545]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=12.75

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4791
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-01	2-15/GEBERIT	0601-01		1
na=Rura wielowarstwowa 18x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 305]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 1597]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 1545]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4793
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-03	2-15/GEBERIT	0601-03		1
na=Rura wielowarstwowa 25x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 305]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0
il=1.99

[RMS 1547]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[RMS 1545]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=5.95

[RMS 800]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4794
pd=						0
na=Kształtki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 305]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=4795
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0113-10	0-31	0113-10		1
mpn=1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 14 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 305]
nz=0.0743	0	0.0743
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 1598]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.75

[RMS 1554]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1555]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4796
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0113-10	0-31	0113-10		1
mpn=1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 18 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 305]
nz=0.0743	0	0.0743
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 1599]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 1554]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1555]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4798
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0113-12	0-31	0113-12		1
mpn=1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 305]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 1602]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 1554]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1555]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4799
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0215-01	0-31	0215-01		1
mpn=_1211
na=Pompa ciepła powietrzna typu split  o znamionowej mocy grzewczej 3,0 kW wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i armaturą oraz zbiornikiem buforowym o pojemności Vc =40l i Vu =39,0 l
op=0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=4.44	0	4.44
np=1
wa=0
wb=0
il=4.44

[RMS 1603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=4801
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-05	0-31	0205-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki płytowy  CV22-600/800 z wbudowanym  zaworem termostatycznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 305]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=4802
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-09	0-31	0205-09		1
mpn=1211
na=Grzejnik płytowy 33KV-600/700 z wbudowanym  zaworem termostatycznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1612]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 800]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1286]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=4804
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=4805
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 1609]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4806
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=3
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 305]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[POZYCJA]
id=4811
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-01	0-38	0103-01		1
mpn=_1211
na=Montaż grzejników  elektrycznych 500 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 305]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 1621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1622]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[ELEMENT 1]
na=WYPOSAŻENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=4807
nu=13
wn=		

[POZYCJA]
id=4808
pd=						0
na=Pojemniki i kontenery zgodnie z projektem
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

